PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA MAQUINILLA OCEANOGRAFICA MULTIPROPOSITO,  PARA EL BUQUE OCEANOGRÁFICO SARMIENTO DE GAMBOA DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.

1.	OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales para el suministro, dentro del escenario Científico de dicho buque oceanográfico, de, una maquinilla oceanográfica multipropósito, que con la actual maquinilla multipropósito existente en el buque conformarían un escenario de pesca independientes con integración del sistema de arrastre automático Scantrol, y equipo acústico de seguimiento del comportamiento de aparejos de pesca Scanmar (sensores de red.) existente en el Buque.

Código CPA:282218

2.	PRECIO DE LICITACIÓN

Precio máximo de licitación, incluidos IVA e impuestos, será de 220.000,00 EUROS,
Importe sin IVA……………189.655,17euros
Importe de IVA(16%)……....30.344,83euros

3.	PLAZO DE ENTREGA:

El plazo máximo para la ejecución del contrato será de 3 meses.

4.	LUGAR DE ENTREGA:

Buque Sarmiento de Gamboa.
Puerto de Vigo.

5.	PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO:

1.	Una (1) Maquinilla oceanográfica Multipropósito.
2.	Dos (2) Paneles de control centralizado para el escenario oceanográfico, uno en el puente y otro en el laboratorio, así como controles locales de emergencia.
3.	Cable de 7000 metros y 14 mm, estibado en la maquinilla oceanográfica.
4.	Manuales.
5.	Curso de formación.

6.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO

6.1	Características generales de la Maquinilla oceanográfica Multipropósito:

Reductora estanca a base de un grupo de ataque cónico más dos conjuntos piñon/corona, construida en acero de alta resistencia debidamente endurecido y rectificado, trabajando en constante baño de aceite por inmersión.

Motor eléctrico tipo SIEMENS o similar, de 75 kW-1.500 rpm, 380 V, 50 Hz, IP-56, con freno automático electro-magnético, resistencias de calefacción, sondas de temperatura PT-100, y encoder.

Carretel fijo y debidamente reforzado, con puntas de eje montadas sobre rodamientos de rodillos oscilantes, del tipo SKF o FAG ó similar.

Tejas ranuradas para el cable.

Estibador automático de cable, de gran precisión, con limitador de par, montado con embrague y volante manual de emergencia.

Sensores de proximidad para captar los rpm’s del tambor, montados en el soporte lateral de la maquinilla.

Sistema de captación de tensión y cuenta-metros.

Conjunto robusto y compacto debidamente choreado grado SA 2 1/2 , pintado con una capa de shop primer epoxy y dos de pintura epoxy.

6.2	Características técnicas de la Maquinilla Oceanográfica  Multiproposito:

Capacidad carretel: 8.000 m. 14 mm 

Cable: 7.000 m. de 14 mm. 19x7+0 galvanizado, antigiratorio.

Tiros y velocidades 1ª capa carretel 11,4 t; 0 -36 m/min a carretel medio 0-6,7 t; 0-63 m/min, carretel lleno 5,2 t; 0 - 80 m/min.

Trabajando en sobrecarga se podrá alcanzar un 30% mas de tiro y un 80% mas de velocidad, sobre los valores nominales de tiros y velocidades.
 
Diámetro mínimo de núcleo de carretel de 324 mm.
 
6.3	Paneles de control de las maquinillas oceanográficas:

Se proveerá un panel de control en el puente y otro en el laboratorio, para parametrización y control de: longitud de cable, tensión en el cable, consumo del motor eléctrico, velocidad angular del carretel, velocidad lineal del cable, alarmas (alta temperatura motor eléctrico, alta velocidad, longitud máximo, tensión máxima de cable).

Panel del puente integrando: joysticks para manejo de las diferentes maquinillas, seta de emergencia, potenciómetros de control de tracción, pulsadores luminosos varias funciones, zumbador acústico alarmas.

Panel en laboratorio integrando: joysticks para manejo de la maquinilla,  seta de emergencia, lámpara de habilitación, potenciómetros de control, zumbador acústico alarmas.

Sistema de medición de la tensión en el cable a través del consumo del motor eléctrico. 

Sistema de medición de la longitud del cable mediante detectores de proximidad inductivos para contaje de impulsos en el carretel y cálculo automático de capa mediante programa en PLC.

Parametrización centralizada de datos de la maquinilla a suministrar y la existente: dimensiones mecánicas, reductora, pulsos por revolución, diámetro de cable.

Control local de las maquinilla oceanográfica, de emergencia.
 
Armario eléctrico con mando y fuerza centralizados conteniendo el PLC, unidad de alimentación, variador de frecuencia, bus de continua, fuentes de alimentación y demás aparellaje para instalación bajo cubierta. Resistencias de frenado para la maquinilla cable de sonda y manguera de cable de datos tipo SIEMENS Profibus ó similar, para interconexión de paneles y PLC.

Control eléctrico de  velocidad angular del carretel, velocidad lineal del cable, alarmas (alta temperatura motor eléctrico, alta velocidad, longitud máximo, tensión máxima del cable). 

Se proveerá la maquinilla de sonda, con un sistema de medición de la tensión en el cable a través del consumo del motor eléctrico. El sistema de medición de la longitud del cable mediante detectores de proximidad inductivos para contaje de impulsos en el carretel y cálculo automático de capa mediante programa en PLC.

Parametrización centralizada de datos en las maquinillas: dimensiones mecánicas, reductora, pulsos por revolución, diámetro de cable.

Control local de maquinillas de arrastre independientes a través de joystick en distribuidor para accionamiento de emergencia..

Armario eléctrico para control de 2 máquinas oceanográficas multipropósito de 75,Kw. con mando y fuerza centralizados conteniendo el PLC, unidad de alimentación, variador de frecuencia, bus de continua, fuentes de alimentación y demás aparellaje para instalación bajo cubierta. 
.
Armario con 2 variadores independientes para el control de las 2 máquinas de 75 kW. tipo Siemens, Vacom o similar, resistencias y Variadores para control 2 motores estibadores automáticos de 0,75 Kw.

Panel en puente para ubicar joysticks y pulsatería para cada máquina.
Control a pie de maquinas.
Programación y control para integrar en el sistema existente.

6.4	 Accesorios y repuestos

La maquinilla oceanográfica multipropósito se suministrará con todos los accesorios inherentes a la propia maquinilla.

Se suministrará con los equipos la siguiente lista de repuestos para 1 año: 

a)	Para la Maquinilla Oceanográficas Multiproposito.
b)	
•	4 Uñas estibador.
•	2 Muñequillas embrague.
•	1 Juego cinta ferodo freno.
•	1 Juego juntas reductor.
•	1 Cadena transmisión estibador.
•	4 Rodamientos rodillo estibador.
•	2 Rodillo estibador.

c)	Equipo eléctrico control Oceanográficas
•	1 Fuente, a definir A.
•	1 Fuente alimentación 10 V.
•	1 Potenciómetro.
•	1 Disyuntor 1,4 –, a definir A.
•	1 Contactor, a definir.
•	1 Contactor, a definir.
•	1 Térmico, a definir A.
•	2 Pulsadores verdes c/enclav.
•	1 Relé, a definir/24DC.
•	1 Entrada Digital, a definir.
•	1 Salida Digital, a definir.
•	1 Entrada analógica, a definir.
•	1 Salida analógica, a definir.
•	1 Display circutor.

6.5	Manuales

Se incluirán 3 copias de los manuales técnicos, recogiendo toda la información técnica y de mantenimiento de la maquinilla, equipos de control, armarios y aparellaje eléctrico, etc. Se entregarán en soporte físico y formato CD.

6.6	Curso de formación

La empresa adjudicataria se comprometerá a adiestrar a los operadores de la maquinaria oceanográfica en su uso durante la realización de las pruebas de mar. 

7	OTRAS CONDICIONES

7.1	Las empresas oferentes constatarán, previo a la presentación de la oferta, la idoneidad del lugar elegido por el astillero para la ubicación del equipo, indicando en la misma si existe algún impedimento o es necesaria alguna instalación o accesorio para el correcto funcionamiento del mismo.
Los equipos ofertados cumplirán con la normativa nacional y europea que le sea de aplicación.
 	
7.2	La empresa que resulte adjudicataria se comprometerá por escrito al suministro de fungibles, que le sean requeridos por el Armador del buque, en el plazo máximo de dos semanas. Este compromiso se extenderá por un plazo de, al menos, cinco años desde la fecha de finalización de la garantía.
7.3	Las actualizaciones del soporte lógico que aparezcan internacionalmente en los cinco años siguientes al del suministro serán sin cargo para el Buque, así como la instrucción mínima para el operador del sistema, en lo referente a los cambios que introduzcan las distintas versiones de los programas.
7.4	Cuando existan un soporte lógico de análisis estará libre de restricción de uso en los ordenadores del Buque en los que sea compatible, para dicha utilización se facilitarán, al menos, tres licencias para uso concurrente.
7.5	Cumplimiento de las obligaciones empresariales que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso vr. Gratia (Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96, Reglamento Lugares de Trabajo, etc.) así como evitar o reducir en lo máximo posible, y siempre dentro de la legalidad, cualquier impacto ambiental (y dentro de él la generación de residuos) que el desarrollo del trabajo o actividad, objeto del contrato, pudiera generar.

8	VALORACIONES

Se valorarán todas las innovaciones tecnológicas de mejoras incorporadas, numero de repuestos suministrados y suministros similares en buques de investigación.

9	GARANTÍA 

La garantía del presente suministro será de 2 años. Se valorará la ampliación del período de garantía o períodos de mantenimiento a todo riesgo gratuitos.

10	PUESTA A PUNTO E INSTALACIÓN

La maquinaria oceanográfica se suministrará completa, incluyendo todos aquellos  elementos inherentes a la propia maquinaria para facilitar la correcta instalación, puesta a punto y funcionamiento. La supervisión de la puesta en marcha deberá llevarse a cabo por personal especializado de la empresa en cada campo (hidráulica, eléctrica,…) identificándose cada persona y su perfil previo a realizar cualquier trabajo a bordo.

11	FORMA DE PAGO

El pago se hará efectivo en un único plazo, una vez recibida y facturada la totalidad del suministro. 
La factura deberá incluir todas las menciones legalmente  obligatorias. Los plazos previstos en el artículo 200 de la LCSP se computarán a partir de la entrega por el contratista de la respectiva factura y debidamente decepcionado el objeto del contrato.

12	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La documentación técnica, así como planos y despiece de cada maquinilla se presentará en la forma exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y debidamente firmada por el representante de la empresa.
En el sobre de documentación técnica, se incluirá original y copia de dicha documentación además del contenido integro de la misma en CD. Los ficheros tendrán el formato PDF o WORD. La inclusión de este CD no exime de la entrega de la documentación tal como requiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.