PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UN RADIOMETRO PERFILADOR DE ALTA RESOLUCION SUBMARINO, CON DESTINO AL B.O. SARMIENTO DE GAMBOA, UNIDAD DE TECNOLOGÍA MARINA. CENTRO MEDITERRÁNEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES.

1.	OBJETO DEL PLIEGO
	
El objeto del siguiente pliego es definir las características técnicas y  funcionales de un radiómetro Perfilador de Alta Resolución submarino.

Código CPA: 26.51.66
Código CPV: 38341000-7

2.	PRECIO DE LICITACIÓN
	
El precio máximo de licitación, incluidos IVA e impuestos, será de 73.000,01 Euros
Importe sin IVA…….62.931,04 €
Importe de  IVA…… 10.068,97 €

3.	PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN

El plazo máximo para la ejecución del presente contrato será hasta el 15 de Diciembre

4.	LUGAR DE ENTREGA

BUQUE OCEANOGRÁFICO SARMIENTO DE GAMBOA
VIGO, ESPAÑA.

5.	PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO

5.1.	Radiómetro Perfilador de Alta Resolución Submarino.
5.2.	Fotodetector Ultravioleta.
5.3.	Ordenador y software de adquisición y análisis
5.4.	Jaula de Acero Inoxidable 316L.
5.5.	Caja transporte con jaula de protección, unidad de cubierta.
5.6.	Cable Submarino reforzado con Kevlar.
5.7.	Manuales de usuario y técnicos.
5.8.	Accesorios/Recambios

6.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

6.1.	Radiómetro Perfilador de Alta Resolución  submarino
	
6.1.1.	Capacidad de medir radiancia e irradiancia
6.1.2.	Las longitudes de onda tanto en radiancia como irradiancia serán (nm): 305, 313, 320, 340, 380, 395, 412, 443, 490, 510, 555, 670, 694, 710 
6.1.3.	Posibilidad de aumentar el número de canales ante la posibilidad de necesidades futuras. 
6.1.4.	Amplitud de banda  (rendija) de 10 nm.
6.1.5.	Deberá incluir sensor PAR (400-700 nm.)
6.1.6.	Incluirá sensores de presión/profundidad, temperatura e inclinación.
6.1.7.	Fotodetector UV para canales ópticos: 305, 313,320.
6.1.8.	La  adquisición de todos  los datos se deben de poder realizar en tiempo real.                                    	
		
6.2.	Sistema informático de adquisición y control
Para la adquisición y análisis en este equipo se precisa de 	la siguiente configuración informática:
	
6.2.1.	Ordenador portátil de última generación basado en microprocesador con capacidad suficiente, de alto rendimiento.
	
6.2.2.	Software de adquisición y análisis.
Se proveerá del software necesario para la gestión del equipo y análisis, y asimismo  software para el ajuste automático del instrumento y evaluación de correcto funcionamiento.
 
6.3.	Jaula de Protección del equipo.
Jaula de Acero Inoxidable 316L.

6.4.	Cable Submarino.
Cable Submarino de 300 metros y 6 conductores con refuerzo de Kevlar.

6.5.	Curso de formación a nivel técnico y de mantenimiento para el personal encargado del equipo (dos personas)
Se incluirá en el suministro un curso para dos personas. El adiestramiento ofrecerá las máximas garantías posibles para dotar a los encargados del equipo de conocimientos suficientes del equipo para poder reparar o sustituir componentes en caso de avería, evitando así el fracaso de proyectos científicos en alta mar centrados en este equipo.

6.6.	Manuales de usuario y técnicos.
Debido a las causas mencionadas en el anterior punto, el suministro incluirá, a parte de los manuales de usuario, manuales técnicos del equipo, dotando así a los encargados a bordo de armas suficientes para abordar cualquier anomalía en alta mar.
   
6.7.	Recambios / Accesorios.
 En la propuesta deberán de incluirse todos los recambios necesarios para un año de uso.

7.	OTRAS CONDICIONES

7.1.	Los equipos ofertados cumplirán la normativa nacional y europea que le sea de aplicación.

7.2.	La empresa que resulte adjudicataria se comprometerá por escrito al suministro de piezas y fungibles, que le sean requeridos por el Centro o Instituto, en el plazo máximo de dos semanas. Este compromiso se extenderá por un plazo de, al menos, cinco años desde la fecha de finalización de la garantía.

7.3.	Las actualizaciones del soporte lógico que aparezcan internacionalmente en los cinco años siguientes al del suministro serán sin cargo para el Centro o Instituto, así como la instrucción mínima para el operador del sistema, en lo referente a los cambios que introduzcan las distintas versiones de los programas.

7.4.	El soporte lógico de proceso estará libre de restricción de uso en los ordenadores del Centro o Instituto en los que sea compatible, para dicha utilización se facilitarán, al menos, tres licencias para uso concurrente.

7.5.	Cumplimiento de las obligaciones empresariales que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso vr. Gratia (Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96, RD 1836/1999 Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, RD 783/2001 Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, Reglamento Lugares de Trabajo, etc.) así como evitar o reducir en lo máximo posible, y siempre dentro de la legalidad, cualquier impacto ambiental (y dentro de él la generación de residuos) que el desarrollo del trabajo o actividad, objeto del contrato, pudiera generar.

8.	VALORACIONES
8.1.	Se valorará cualquier mejora en las prestaciones del presente pliego.
8.2.	Se valorará un alcance del suministro más amplio del definido.

9.	GARANTÍA
•	La garantía del presente suministro será de 2 años a todo riesgo
•	Se valorará la ampliación del período de garantía o períodos de mantenimiento a todo riesgo gratuitos.

10.	ASISTENCIA TÉCNICA

10.1.	Cuando el licitador no incluya en su oferta el documento correspondiente a la asistencia técnica posterior al periodo de garantía, que se indica en el Anexo 5, apartado 2, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para este procedimiento, se aplicarán los siguientes costes y tiempos:

Coste hombre/hora:   75 €/h. 
Coste de desplazamiento: 75  €. 
Tiempo de respuesta: 1 día. 
Tiempo de entrega de repuestos: 3 días.

10.2.	El adjudicatario prestará asistencia técnica para el mantenimiento o, en su caso, reparación del suministro durante el periodo de garantía del contrato. Asimismo, se compromete a proporcionar piezas de de recambio del material ofertado durante los cinco años posteriores a la terminación del plazo de garantía.
El lugar desde el que se prestará la asistencia técnica, salvo que en la oferta se indique lo contrario, será desde la misma ciudad en que se entrega este suministro. 

11.	PUESTA  A PUNTO E INSTALACIÓN
El equipo o sistema se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su correcta instalación, puesta a punto y funcionamiento.

12.	FORMA DE PAGO
El pago se hará efectivo en un único plazo, una vez recibida y facturada 	la totalidad del suministro.
La factura deberá incluir todas las menciones legalmente obligatorias. Los plazos previstos en el articulo 200 del LCSP se computarán a partir de la 	entrega por el contratista de la respectiva factura y debidamente recepcionado el objeto del contrato.

13.	DOCUMENTACION TECNICA
La documentación Técnica se presentará en la forma exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y debidamente firmada por el representante de la empresa.

En el sobre de documentación técnica, además de las dos copias solicitadas, se incluirá una copia de dicha documentación en CD. Los ficheros tendrán el formato PDF ó WORD. La inclusión de este CD, no exime de la entrega de la documentación tal como requiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.